(Dz. U. Nr 49, z 1999r. poz. 493)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 17 maja 1999 r.

w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu.

Na podstawie art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241, z 1991 r. Nr 103, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)materiałach - rozumie się przez to zbiory map oraz materiały i dokumenty w postaci operatów, rejestrów, wykazów, katalogów, map, wydawnictw, zdjęć lotniczych i satelitarnych, baz danych oraz banków danych, gromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, zwanym dalej "zasobem",

2)ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241, z 1991 r. Nr 103, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126).

§ 2. Rodzaje materiałów stanowiących zasób, pozyskiwanych:

1)w trybie określonym w art. 12 ustawy,

2)w trybie określonym w art. 158 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 1999r. Nr 49, poz. 484),

3)w drodze kupna lub darowizny,

4)w drodze udzielenia przez służbę geodezyjną i kartograficzną zamówienia publicznego,

określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Zasób centralny jest gromadzony w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

2. Zasoby wojewódzkie są gromadzone w wojewódzkich ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

3. Zasoby powiatowe są gromadzone w powiatowych ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, z tym że w miastach będących siedzibą władz miasta na prawach powiatu - w grodzkich ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

§ 4. 1. Zasób gromadzony jest w grupach asortymentowych, segregowanych według jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa, z uwzględnieniem podziału na grupy funkcjonalne.

2. Ustala się następujące grupy asortymentowe materiałów stanowiących zasób, dotyczące:

1)osnów geodezyjnych,

2)osnów i pomiarów grawimetrycznych i magnetycznych,

3)pomiarów astronomicznych i satelitarnych, 

4)zdjęć lotniczych i satelitarnych,

5)opracowań topograficznych,

6)pomiarów granic państwa i granic województw,

7)państwowego rejestru granic wraz z opisem oraz rejestru powierzchni jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa,

8)pomiarów granic powiatów i gmin, 

9)mapy zasadniczej,

10)ewidencji gruntów i budynków - katastru nieruchomości,

11)powszechnej taksacji nieruchomości,

12)wyciągów z operatów szacunkowych nieruchomości,

13)gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 

14)rozgraniczania nieruchomości,

15)podziałów nieruchomości,

16)innych opracowań dla celów prawnych,

17)geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, 

18)pomiarów inwentaryzacyjnych,

19)scalania i wymiany gruntów,

20)opracowań urządzeniowo-rolnych i urządzeniowo-leśnych,

21)systemów informacji geograficznej,

22)baz danych krajowego systemu informacji o terenie,

23)fotomap i ortofotomap, 

24)opracowań tematycznych, 

25)innych opracowań.

3. Ustala się następujące grupy funkcjonalne zasobu uwzględniające charakter, cel oraz sposób wykorzystywania jego materiałów:

1)zasób bazowy, który stanowią materiały źródłowe, służące za podstawę następnych opracowań gromadzonych w zasobie,

2)zasób użytkowy, który stanowią materiały służące do bezpośredniego i powszechnego udostępniania,

3)zasób przejściowy, który stanowią nie zakwalifikowane do zasobu bazowego i użytkowego materiały pomocnicze.

4. Dla wszystkich materiałów zakwalifikowanych do zasobu bazowego i użytkowego sporządza się kopie zabezpieczające, przechowywane w sposób uniemożliwiający ich nieodwracalne i jednoczesne zniszczenie w pomieszczeniach zlokalizowanych poza budynkiem, w którym gromadzony jest zasób.

5. Materiały zasobu bazowego i użytkowego podlegają bieżącej aktualizacji. Materiały nieczytelne, uszkodzone lub zniszczone odnawia się.

§ 5. 1. W skład zasobu wchodzą oryginały lub kopie materiałów, sporządzane także na nośnikach informacji.

2. Kopie materiałów z poszczególnych zasobów mogą być przekazywane wzajemnie pomiędzy zasobami, z prawem do ich udostępniania.

3. Materiały zasobu ewidencjonuje się w prowadzonych także na nośnikach informacji dokumentach ewidencyjnych, którymi są: księgi ewidencyjne, mapy i szkice przeglądowe, kartoteki, rejestry i wykazy.

4. Każdemu materiałowi zgromadzonemu w zasobie nadaje się numer ewidencyjny.

§ 6. 1. Materiały gromadzone w zasobie i udostępniane z zasobu, niezależnie od formy prowadzenia zasobu i sposobu wykonywania kopii, opatrywane są stosownymi klauzulami, których wzory określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Materiały gromadzone w zasobie i udostępniane z zasobu na nośnikach informacji otrzymują identyfikator, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Materiały, które utraciły przydatność użytkową, podlegają wyłączeniu z zasobu na wniosek kierownika właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

2. Materiały zasobu bazowego i użytkowego tracą swą przydatność użytkową, w szczególności gdy stały się nieaktualne lub nieczytelne albo zostały uszkodzone lub zniszczone, a ich odnowienie na podstawie dokumentów istniejących w zasobie nie jest możliwe lub gdy ich treść nie jest już przydatna.

3. Materiały zasobu przejściowego tracą swą przydatność użytkową po upływie trzech lat od chwili przyjęcia ich do zasobu.

§ 8. 1. Wniosek, o którym mowa w § 7 ust. 1, podlega ocenie komisji powołanej przez Głównego Geodetę Kraju - dla zasobu centralnego, marszałka województwa - dla zasobu wojewódzkiego, a starostę - dla zasobu powiatowego.

2. Ocena komisji, zatwierdzona przez Głównego Geodetę Kraju w stosunku do zasobu centralnego, a przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego - w stosunku do zasobów wojewódzkiego i powiatowych, stanowi podstawę do wykreślenia wyłączonych materiałów z ewidencji ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

§ 9. Sposób klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z zasobu przed ich przekazaniem do archiwów państwowych lub zniszczeniem regulują odrębne przepisy.

§ 10. 1. Udostępnianie zasobu polega na umożliwieniu wglądu do oryginałów materiałów lub sprzedaży ich kopii, sporządzanych także na nośnikach informacji, na podstawie:

1)zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych, zamówień na materiały do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych nie podlegających zgłoszeniu lub zamówień na materiały do wykonania operatów szacunkowych nieruchomości - w zakresie zasobu bazowego i zasobu użytkowego,

2)zamówień na mapy i informacje - w zakresie zasobu użytkowego.

2. Dla materiałów udostępnianych z zasobu prowadzi się odrębny rejestr.

3. Udostępnianie zasobu odbywa się z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o ochronie danych osobowych.

§ 11. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 5 listopada 1990 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. Nr 77, poz. 459).

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

RODZAJE MATERIAŁÓW STANOWIĄCYCH PAŃSTWOWY ZASÓB GEODEZYJNY I KARTOGRAFICZNY

I. Zasób centralny stanowią następujące materiały:

1. Pozyskane w trybie określonym w art. 12 ustawy:

1)materiały dotyczące osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, a w szczególności: 

a)dokumenty geodezyjne i kartograficzne dotyczące pomiarów, obliczeń, przeglądów i konserwacji podstawowych osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych oraz osnów grawimetrycznych i magnetycznych,

b)katalogi i banki osnów,

c)dokumenty geodezyjne zawierające zależności matematyczne między układami współrzędnych geodezyjnych o znaczeniu ogólnopaństwowym,

2)dokumenty pomiarów astronomicznych, satelitarnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

3)zdjęcia lotnicze i satelitarne, a w szczególności: oryginały (negatywy i odbitki stykowe), a także zapisy cyfrowe fotogrametrycznych i teledetekcyjnych zdjęć lotniczych oraz zdjęć (obrazów) satelitarnych,

4)opracowania topograficzne, a w szczególności:

a)dokumenty geodezyjne, kartograficzne, fotogrametryczne oraz teledetekcyjne, dotyczące pomiarów i opracowań map topograficznych,

b)diapozytywy wydawnicze map topograficznych, 

c)topograficzne bazy danych, w tym numeryczny model terenu,

5)fotomapy i ortofotomapy o znaczeniu ogólnopaństwowym,

6)dokumenty geodezyjne i kartograficzne dotyczące pomiaru granic państwa i granic województw,

7)państwowy rejestr granic wraz z ich opisem oraz rejestr powierzchni jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa,

8)opracowania tematyczne o znaczeniu ogólnopaństwowym, a w szczególności:

a)dokumenty geodezyjne, kartograficzne, fotogrametryczne oraz teledetekcyjne, dotyczące pomiarów i opracowań map tematycznych,

b)diapozytywy wydawnicze map tematycznych.

2. Pozostałe materiały:

1)mapy topograficzne drukowane, 

2)mapy tematyczne drukowane,

3)bank informacji o zdjęciach lotniczych i satelitarnych,

4)bank informacji o mapach topograficznych i tematycznych,

5)bank nazw geograficznych,

6)rejestr systemów informacji o terenie o znaczeniu ogólnopaństwowym oraz kopie zabezpieczające bazy danych tych systemów,

7)bazy danych geograficznych systemów informacyjnych,

8)bazy danych systemów zarządzających zasobem centralnym,

9)dokumenty geodezyjne i kartograficzne dotyczące opracowań specjalistycznych o znaczeniu ogólnopaństwowym oraz informacje o dokumentach o tym znaczeniu, które powstały w wyniku prac nie podlegających zgłoszeniu do zasobu,

10)kopie zabezpieczające dokumentów stanowiących zasób centralny,

11)inne opracowania, wydawnictwa i materiały.

II. Zasób wojewódzki stanowią następujące materiały:

1. Pozyskane w trybie określonym w art. 12 ustawy:

1)fotomapy i ortofotomapy o znaczeniu wojewódzkim,

2)wojewódzkie bazy danych krajowego systemu informacji o terenie,

3)opracowania tematyczne o znaczeniu wojewódzkim, a w szczególności:

a)dokumenty geodezyjne, kartograficzne, fotogrametryczne oraz teledetekcyjne, dotyczące pomiarów i opracowań map tematycznych,

b)diapozytywy wydawnicze map tematycznych.

2. Pozostałe materiały:

1)mapy topograficzne drukowane,

2)duplikaty diapozytywów wydawniczych map topograficznych,

3)mapy tematyczne drukowane,

4)bazy danych systemów zarządzających zasobem wojewódzkim,

5)dokumenty geodezyjne i kartograficzne dotyczące opracowań specjalistycznych o znaczeniu wojewódzkim oraz informacje o dokumentach o tym znaczeniu, które powstały w wyniku prac nie podlegających zgłoszeniu do zasobu,

6)kopie zabezpieczające dokumentów stanowiących zasób wojewódzki,

7)kopie wykazów współrzędnych i opisów topograficznych punktów osnów geodezyjnych podstawowych poziomych i wysokościowych,

8)inne opracowania, wydawnictwa i materiały.

III. Zasób powiatowy stanowią następujące materiały:

1. Pozyskane w trybie określonym w art. 12 ustawy:

1)materiały dotyczące osnów geodezyjnych, a w szczególności:

a)dokumenty geodezyjne i kartograficzne, dotyczące pomiarów, obliczeń, przeglądów i konserwacji szczegółowych osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych oraz poziomych i wysokościowych osnów pomiarowych stabilizowanych,

b)dokumenty geodezyjne zawierające zależności matematyczne między państwowym układem współrzędnych a układami lokalnymi,

c)dokumenty geodezyjne i kartograficzne, dotyczące osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych w układach lokalnych,

2)dokumenty geodezyjne i kartograficzne, dotyczące pomiaru oraz opisu granic powiatu i gmin wchodzących w jego skład,

3)mapa zasadnicza, a w szczególności:

a)dokumenty geodezyjne i kartograficzne, powstałe w toku zakładania, modernizacji i aktualizacji mapy zasadniczej,

b)dokumenty fotogrametryczne powstałe w toku zakładania, modernizacji i aktualizacji mapy zasadniczej,

c)operat mapy zasadniczej, 

d)numeryczny model terenu,

4)fotomapy i ortofotomapy o znaczeniu powiatowym,

5)ewidencja gruntów i budynków - kataster nieruchomości, a w szczególności:

a)operat ewidencji gruntów i budynków, 

b)mapy i tabele taksacyjne nieruchomości,

c)dokumenty powstałe w toku wykonywania powszechnej taksacji nieruchomości,

d)operat gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

e)dokumenty geodezyjne i kartograficzne, powstałe w toku zakładania, modernizacji i aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, w tym dokumenty ustalenia stanu władania i badania ksiąg wieczystych, pomiaru granic, rozgraniczania i podziałów nieruchomości oraz opracowań dla celów prawnych,

6)geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, a w szczególności:

a)operat geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

b)dokumenty geodezyjne i kartograficzne, powstałe w toku zakładania, modernizacji i aktualizacji geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

c)pomiary inwentaryzacyjne,

7)dokumenty geodezyjne i kartograficzne, powstałe w toku wykonywania scalania i wymiany gruntów oraz prac urządzeniowo-rolnych i urządzeniowo-leśnych,

8)powiatowe bazy danych krajowego systemu informacji o terenie,

9)opracowania tematyczne o znaczeniu powiatowym, a w szczególności:

a)dokumenty geodezyjne, kartograficzne, fotogrametryczne oraz teledetekcyjne, dotyczące pomiarów i opracowań map tematycznych,

b)diapozytywy wydawnicze map tematycznych, 

10)dokumenty geodezyjne i kartograficzne, dotyczące innych pomiarów i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, nie wyłączonych z obowiązku zgłaszania.

2. Pozostałe materiały:

1)mapy topograficzne drukowane,

2)kopie diapozytywów map topograficznych w skalach 1:25 000 i większych,

3)mapy tematyczne drukowane,

4)kopie wykazów współrzędnych i opisów topograficznych punktów osnów geodezyjnych podstawowych poziomych i wysokościowych,

5)wyciągi z operatów szacunkowych nieruchomości, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 1999 r. Nr 49, poz. 484),

6)dokumenty geodezyjne i kartograficzne, dotyczące opracowań specjalistycznych o znaczeniu powiatowym, oraz informacje o dokumentach o tym znaczeniu, które powstały w wyniku prac nie podlegających zgłaszaniu do zasobu,

7)bazy danych systemów zarządzających zasobem powiatowym,

8)kopie zabezpieczające dokumentów stanowiących zasób powiatowy,

9)inne opracowania, wydawnictwa i materiały.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZORY KLAUZUL UMIESZCZANYCH NA MATERIAŁACH GROMADZONYCH W ZASOBIE I UDOSTĘPNIANYCH Z ZASOBU

1. Klauzula potwierdzenia przyjęcia dokumentu do zasobu i nadania mu numeru ewidencyjnego

........................................................

(nazwa organu gromadzącego zasób)

..........................................................

(określenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)

Na podstawie art. 40 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163, z późniejszymi zmianami) niniejszy dokument został  przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i stanowi własność Skarbu Państwa.

Dokument wpisano do ewidencji zasobu .......................

(centralnego/wojewódzkiego

/powiatowego)

w dniu .............. nr ewidencyjny .............

................... .........................

(miejscowość i data) (imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)"

Klauzulę umieszcza się na wszystkich dokumentach zgromadzonych w zasobie:

- w formie analogowej - w postaci stempla, ujętą w ramki o wymiarach 5 x 6,5 cm,

- w formie cyfrowej - wprowadzoną na nośnik jednokrotnego zapisu i zabezpieczoną informatycznie.

2. Klauzula potwierdzenia zakwalifikowania dokumentu do odpowiedniej grupy funkcjonalnej

"Dokument zakwalifikowano do zasobu .......................

(bazowego/użytkowego/przejściowego)"

Klauzulę umieszcza się na wszystkich dokumentach zgromadzonych w zasobie:

- w formie analogowej - w postaci stempla, ujętą w ramki o wymiarach 3 x 1 cm,

- w formie cyfrowej - wprowadzoną na nośnik jednokrotnego zapisu i zabezpieczoną informatycznie.

3. Klauzula poświadczenia dokumentu za zgodność z oryginałem przechowywanym w zasobie

.........................................................

(nazwa organu gromadzącego zasób)

..........................................................

(określenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)

Poświadcza się zgodność niniejszego dokumentu z oryginałem przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego .........................................

(nazwa organu przechowującego oryginał)

w dniu .............

.................... ............................

(miejscowość i data) (imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)"

Klauzulę nadaje się na kopiach dokumentów udostępnianych z zasobu:

- w formie analogowej - w postaci stempla, ujętą w ramki o wymiarach 5 x 6,5 cm,

- w formie cyfrowej - wprowadzoną na nośnik jednokrotnego zapisu oraz zabezpieczoną informatycznie.

4. Klauzula informująca o reprodukowaniu, rozpowszechnianiu i rozprowadzaniu dokumentów udostępnianych z zasobu 

.........................................................

(nazwa organu gromadzącego zasób)

..........................................................

(określenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)

Reprodukowanie, rozpowszechnianie i rozprowadzanie niniejszego dokumentu wymaga zezwolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163, z późniejszymi zmianami).

....................... ...........................

(miejscowość i data) (imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)"

Klauzulę nadaje się na kopiach dokumentów udostępnianych z zasobu:

- w formie analogowej - w postaci stempla, ujętą w ramki o wymiarach 5 x 6,5 cm,

- w formie cyfrowej - wprowadzoną na nośnik jednokrotnego zapisu oraz zabezpieczoną informatycznie.

5. Klauzula nadawana na projekcie osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej przed przyjęciem go do zasobu

.......................

(miejscowość i data)

Nr ............

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. -  Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30,poz. 163,z  późniejszymi zmianami) - zatwierdzam projekt osnowy .......

dla obiektu ............ położonego w gminie...............

powiat ...................................................

województwo ...................

...............................

(nazwa organu zatwierdzającego, imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)"

Klauzulę nadaje się na projekcie osnowy, przed jego przyjęciem do zasobu, w postaci stempla, ujętą w ramki o wymiarach 5 x 6,5 cm.

6. Klauzule związane z uwierzytelnianiem wypisów z ewidencji gruntów i budynków

1) "Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów i budynków i jest przeznaczony do  dokonania wpisu w księdze wieczystej",

2) "Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów i budynków, wydanym 

..................................................

(nazwa jednostki) 

nie przeznaczonym do dokonania wpisu w księdze wieczystej",

3) "Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów i budynków, wydanym jednostce 

wykonawstwa geodezyjnego w związku ze zgłoszeniem roboty  geodezyjnej - l.dz. .........................".

Treść klauzul określono zgodnie z załącznikiem nr 14 do rozporządzenia Ministrów Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 158, poz. 813).

Klauzulę nadaje się w postaci stempla, ujętą w ramki o wymiarach 2,5 x 6,5 cm.

7. Klauzule związane z uwierzytelnianiem wyrysów z mapy ewidencyjnej

1) "Dokument niniejszy jest wyrysem z mapy ewidencyjnej i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księgach wieczystych",

2) "Dokument niniejszy jest wyrysem z mapy ewidencyjnej

wydanym ...........................................

...................................................

(nazwa jednostki)

nie przeznaczonym do dokonania wpisu w księdze wieczystej",

3) "Dokument niniejszy jest wyrysem z mapy ewidencyjnej wydanym jednostce wykonawstwa geodezyjnego w związku ze zgłoszeniem roboty geodezyjnej - l. dz. ...............".

Treść klauzul określono zgodnie z załącznikiem nr 14 do rozporządzenia Ministrów Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 158, poz. 813).

Klauzulę nadaje się w postaci stempla, ujętą w ramki o wymiarach 2,5 x 6,5 cm.

8. Klauzule potwierdzające zaktualizowanie lub sprawdzenie aktualności mapy zasadniczej w terenie w celu wykorzystania jej treści do opracowania mapy dla celów projektowych

1) ......................................................

(nazwa organu gromadzącego zasób)

........................................................

(określenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)

W obszarze oznaczonym linią ............ dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej. Dokumenty z pomiaru 

uzupełniającego przyjęto do zasobu powiatowego w dniu ...............i zaewidencjonowano pod nr .................

Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych.

Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

.................... ...................................

(miejscowość i data) (imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)"

2) .......................................................

(nazwa organu gromadzącego zasób)

.......................................................

(określenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)

W obszarze oznaczonym linią ............ potwierdzono w terenie aktualność treści mapy zasadniczej. Dokumenty

potwierdzające aktualność mapy przyjęto do zasobu w dniu .............. i zaewidencjonowano pod nr .................

Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych. Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

................... ................................

(miejscowość i data) (imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)"

Klauzule nadaje się na mapach dla celów projektowych przygotowanych dla zamawiającego przez jednostkę wykonawstwa  geodezyjnego, poświadczanych przez organ prowadzący zasób w zakresie dopełnienia przez wykonawcę prac geodezyjnych obowiązku wynikającego z art. 12 ustawy:

- w formie analogowej - w postaci stempla, ujętą w ramki o wymiarach 5 x 6,5 cm,

- w formie cyfrowej - wprowadzoną na nośnik jednokrotnegozapisu oraz zabezpieczoną informatycznie.

9. Klauzula umieszczana na udostępnianych z zasobu kopiach mapy zasadniczej bez sprawdzenia jej aktualności w terenie 

 .......................................................

(nazwa organu gromadzącego zasób)

.........................................................

(określenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)

Poświadcza się zgodność niniejszej mapy z oryginałem przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego w dniu ................... i zaewidencjonowanym pod nr .....................

Niniejsza mapa nie może służyć dla celów projektowych.

.................... .....................

(miejscowość i data) (imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)"

Klauzulę nadaje się na kopiach map udostępnianych z zasobu:

- w formie analogowej - w postaci stempla, ujętą w ramki o wymiarach 5 x 6,5 cm,

- w formie cyfrowej - wprowadzoną na nośnik jednokrotnegozapisu oraz zabezpieczoną informatycznie.

10. Klauzula nadawana na mapach powstałych w wyniku wykonania pomiarów powykonawczych uzbrojenia podziemnego przygotowanych dla zamawiającego przez jednostkę  wykonawstwa geodezyjnego, poświadczanych przez organ prowadzący zasób w zakresie dopełnienia przez wykonawcę prac geodezyjnych obowiązku wynikającego z art. 12 ustawy

........................................................

(nazwa organu gromadzącego zasób)

..........................................................

(określenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)

Wyeksponowane na niniejszej mapie sieci uzbrojenia terenu zostały zinwentaryzowane, a dokumenty powstałe w wyniku inwentaryzacji przyjęto do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu ...... i 

zaewidencjonowano pod nr ...............

Sieć uzbrojenia terenu zrealizowana została zgodnie/niezgodnie z lokalizacją uzgodnioną w opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Nr ........................ z dnia ......................

..................... .............................

(miejscowość i data) (imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)"

Klauzulę nadaje się na kopiach map z inwentaryzacją powykonawczą:

- w formie analogowej - w postaci stempla, ujętą w ramki o wymiarach 5 x 6,5 cm,

- w formie cyfrowej - wprowadzoną na nośnik jednokrotnego zapisu oraz zabezpieczoną informatycznie.

11. Klauzula nadawana na mapach powstałych w wyniku wykonania pomiarów powykonawczych obiektów budowlanych przygotowanych dla zamawiającego przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego, poświadczanych przez organ prowadzący zasób w zakresie dopełnienia przez wykonawcę prac geodezyjnych obowiązku wynikającego z art. 12 ustawy 

 .......................................................

(nazwa organu gromadzącego zasób)

.........................................................

(określenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)

Wyeksponowane na niniejszej mapie obiekty budowlane zostały zinwentaryzowane, a dokumenty powstałe w wyniku inwentaryzacji przyjęto do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu ................

i zaewidencjonowano pod nr ...............

.................... ............................

(miejscowość i data) (imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)"

Klauzulę nadaje się na kopiach map z inwentaryzacją powykonawczą:

- w formie analogowej - w postaci stempla, ujętą w ramki o wymiarach 5 x 6,5 cm,

- w formie cyfrowej - wprowadzoną na nośnik jednokrotnego zapisu oraz zabezpieczoną informatycznie.

12. Klauzula nadania numeru ewidencyjnego, umieszczana na nie broszurowanych szkicach, opisach topograficznych, wykazach itp.

 ........................................................

(nazwa organu gromadzącego zasób)

..........................................................

(określenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)

w dniu ...................

Nr .......................

........................

(podpis)"

Klauzulę umieszcza się na dokumentach nie broszurowanych, w postaci stempla, ujętą w ramki o wymiarach 2,5 x 2,5 cm.

13. Klauzula nadawana na wyciągach z operatów szacunkowych przyjmowanych do zasobu w trybie określonym w art. 158 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 1999 r. Nr 49, poz. 484)

 .......................................................

(nazwa organu gromadzącego zasób)

.........................................................

(określenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)

Wyciąg z operatu szacunkowego przyjęto do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zaewidencjonowano w Księdze Ewidencji Wyciągów z Operatów Szacunkowych 

(KEWOSz) pod nr ............ w dniu ....................

....................... ..........................

(miejscowość i data) (imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)"

Klauzulę nadaje się na wyciągach z operatów szacunkowych, w postaci stempla, ujętą w ramki o wymiarach 5 x 6,5 cm.

14. Klauzula nadawana na kopiach wyciągów z operatów szacunkowych udostępnianych z zasobu

.......................................................

(nazwa organu gromadzącego zasób)

.........................................................

(określenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)

Poświadcza się zgodność niniejszego wyciągu z oryginałem przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego w dniu ............................  i zaewidencjonowanym w Księdze Ewidencji Wyciągów z 

Operatów Szacunkowych (KEWOSz) pod nr ..................

Udostępniane dane można wykorzystywać wyłącznie do sporządzenia operatu szacunkowego, z zachowaniem zasady poufności, zgodnie z art. 175 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 1999 r. Nr 49, poz. 484)

.................... ............................

(miejscowość i data) (imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)"

Klauzulę nadaje się na udostępnianych z zasobu wyciągach z operatów szacunkowych, w postaci stempla, ujętą w ramki o wymiarach 5 x 6,5 cm.

ZAŁĄCZNIK Nr 3

WZÓR IDENTYFIKATORA UMIESZCZANEGO NA MATERIAŁACH GROMADZONYCH W ZASOBIE I UDOSTĘPNIANYCH Z ZASOBU NA NOŚNIKACH INFORMACJI

Identyfikator materiałów gromadzonych w zasobie i udostępnianych z zasobu na nośnikach informacji jest ciągiem cyfr określającym:

1)zasięg działania ośrodka (cały kraj, województwo, powiat, gmina) określony poprzez ustalone przez Główny Urząd Statystyczny numery statystyczne jednostek zasadniczego podziału terytorialnego - ciąg cyfr - na pierwszym polu,

2)dokument przyjęty do zasobu - cyfra 1 - na drugim polu,

3)dokument udostępniany z zasobu - cyfra 2 - na drugim polu,

4)grupę asortymentową - cyfry od 1 do 25 według numeracji ustalonej w § 4 ust. 2 rozporządzenia - na trzecim polu,

5)grupę funkcjonalną - cyfra 1 - zasób bazowy, cyfra 2 - zasób użytkowy, cyfra 3 - zasób przejściowy - na czwartym polu,

6)oryginał - cyfra 1 - na piątym polu, 

7)kopię - cyfra 2 - na piątym polu,

8)numer ewidencyjny dokumentu - ciąg cyfr - na szóstym polu,

9)aktualność dokumentu - ciąg cyfr określających datę sporządzenia dokumentu - dzień, miesiąc, rok - na siódmym polu,

10)klauzulę tajności - cyfra 1 - tajny, cyfra 2 - poufny, cyfra 3 - do użytku służbowego, cyfra 4 - jawny - na ósmym polu. 

